유독물번호 : 97-1-405 CAS번호 : 7664-93-9 HS번호 : 2807-00-10 RTECS번호 : WS5600000 UN번호 : 1830 유독물의 범위 : 황산[Sulfuric acid; 7664-93-9] 및 이를 10%이상 함유한 혼합물질	유독물명 또는 화학물질명 국문명 : 황산 영문명 : Sulfuric acid Vitriol brown oil	유 해 그 림

405 □□□□□ 황산[Sulfuric acid; 7664-93-9]

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

동  질  성    □ 구조식

□ 분자식(분자량) : H2SO4(98.08)

유독물성질   □ 물리화학적 특성

- pH : 약 1 (0.1N soln.)

- 끓는점 : 290℃

- 녹는점 : 10.36℃(100%), 3℃(98%), -32℃(93%), -38℃(78%), -44℃(74%), -64℃(65%)

- 비  중 : 1.841(96 ∼ 98%)

- 증기압 : 1mmHg(145.8℃) (무시할 정도임)

- 증기밀도(공기=1) : 3.4

- 점도 : 21mPa.s(25℃)

- 인화점 : 비인화성

- 발화점 : 비연소성

- 분해온도 : 340℃ (삼산화 황과 물로 분해)

- 용해도 : 다량의 열을 방출하면서 물이나 알코올에 녹음.

□ 물질의 성질

- 순수한 것은 무색의 점액성 유상액체이나 불순물이 함유된 공업용은 암갈색임.

* 다 사용된 황산은 흑색 유상액체임.

- 원래 황산은 냄새가 없으나 뜨거워지면 독성 및 자극성을 가지는 황 산화물의 숨막히는 냄새가 남.

- 물이나 알코올과 혼화될 때 다량의 열을 발생(발열반응)함.

□ 반응성

- 규산(silicic acid)외의 산성염과 접촉하면 분해됨.

- 진한 황산은 납이나 연철(mild steel)에 대하여 비부식성이나 묽은 황산은 대부분의 금속을 부식시키면서 인화성인 수소를 발생함.

- 진한 황산은 흡습성이 강하여 공기 중 또는 유기물질 중의 물을 흡수함. 나무, 설탕 등의 유기물질은 황산과 접촉하면 탈수되어 까맣게 변함.

- 가연성물질과 접촉하면 연소될 수 있음.

- 다른 물질과 반응하여 황산 알킬(alkyl sulfates)과 같은 유전독성 및 발암성물질을 생성할 수 있음.

- 폭발적으로 또는 위험하게 반응할 수 있는 물질

Acetic anhydride, Acetone cyanohydrin, Acetone + Nitric acid, Acetone + Potassium dichromate, Acetonitrile, Acrolein, Acrylonitrile, Acrylonitrile + Water, Alcohols + hydrogen peroxide, Allyl alcohol, Allyl chloride, 2-Aminoethanol, Ammonium hydroxide, Ammonium triperchromate, Aniline, Bromates + Metals, Bromine pentafluoride, n-Butyraldehyde, Carbides, Cesium acetylene carbide, Chlorates, Chlorates + Metals, Chlorine trifluoride, Chlorosulfonic acid, Cuprous nitride, Diisobutylene, Dimethylbenzylcarbinol + Hydrogen peroxide, Epichlorohydrin, Ethyl alcohol + Hydrogen peroxide, Ethylene cyanohydrin, Ethylene diamine, Ethylene glycol, Ethylenimine, Fulminates, Hydrochloric acid, Hydrofluoric acid, Iodine heptafluoride, Indane + Nitric acid, Iron

유  해  성    □ 유해성

- 급성독성

□ 경구 : 2,140mg/kg(LD50, rat)

□ 흡입 : 510mg/m3/2hr(LC50, rat), 320mg/m3/2hr(LC50, mouse), 18mg/m3(LC50, guinea pig), 50mg/m3/8hr(LC50, guinea pig)

□ 인간에 미치는 유해영향

- 노출경로는 미스트의 흡입, 액체의 섭취, 액체나 미스트의 눈, 피부접촉임.

- 진한 황산은 흡습성이 강하여 피부조직과 접촉하면 강한 부식 또는 화상을 입을 수 있다. 화재시 화상(burning effect)보다 더 까맣게 따서 응고물(coagulation) 및 탈저(脫疽, necrosis)가 생김.

- 묽은 황산은 산도(acidity)로 인하여 조직 및 점막을 손상시킴.

- 눈에 들어가면 조직을 파괴하며 실명할 수 있음.

□ 환경 유해성

- 수생 및 생태독성

ㅇ Bluegill(담수, 치사) : 24.5ppm/24hr

ㅇ prawns(염수, LC50) : 42.5ppm/48hr

ㅇ 매우 저농도가 수계에 유입되어도 수생생물에 유해함.

□ 노출기준

- 노동부 산업안전보건법

ㅇ TWA 1mg/m3

- ACGIH

ㅇ TWA 1mg/m3,

ㅇ STEL/CEILING(C) 3mg/m3

용      도    비료, 폭약, 유기/무기화학약품 합성원료, 제철공업 등

취 급 방 법    □ 저장□보관방법

- 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 함.

- 서늘하고 통풍이 잘되며 물과 격리된 장소에 밀봉하여 저장해야 함.

- 금속분말, 쉽게 산화된 유기물, 환원제와 분리하여 저장해야 함(화재, 폭발 위험성).

□ 취급시 주의사항(사고예방법)

- 황산 희석액을 만드는 경우 반드시 황산을 물에 가해야 함(절대로 물을 황산에 가하면 안됨).

- 취급 또는 작업시는 통풍이 잘 되는 후드에서 행하고 내산성보호의, 고무장갑, 고무앞치마, 산성가스 카트리지가 장착된 전면 호흡용보호구를 착용하여 단기적인 접촉 및 반복적이고 장기적인 노출을 피해야 함.

- 노출기준 이상에서는 호흡용보호구를 착용해야 함.

□ 취급자에 대한 응급조치방법

- 눈에 들어갔을 때는 눈꺼풀을 가끔씩 깜박이면서 다량의 미지근한 물로 씻을 것. 의사의 검진을 받을 것. 작업시에는 콘텍트렌즈를 뺄 것.

- 흡입했을 때는 즉시, 환자를 신선한 공기가 있는 장소로 옮기고 의사의 검진을 구할 것. 환자의 호흡이 멈추었으면 호흡용 기구(예: pocket mask)를 이용하여 호흡을 유도할 것. 환자가 황산을 섭취 또는 흡입하였을 경우 구강-구강을 이용한 구조호흡은 사용하지 말 것.

- 피부에 접촉했을 때는 즉시, 오염된 의복을 벗길 것. 오염물이 피부에서 확산되지 않게 할 것. 다량의 흐르는 물로 오염물이 남아있지 않을 때(20분 이상)까지 씻어낼 것. 자극이 지속되면 의사의 검진을 받을 것

- 삼켰을 때는 즉시, 의사의 검진을 받을 것.

ㅇ 구토를 시키지 말 것.

ㅇ 섭취물을 초기에 주의하여 위세척을 하면 득이 있음.

ㅇ 식도나 위장내에 화상을 입은 경우 위세척을 할 때 잠재적인 출혈이나 위천공이 생길 수 있으므로 심사숙고할 것.

ㅇ 활성탄소는 산(acid)을 효과적으로 흡착하지 못하며 식도경검사 소견으로도 불명료함.

- 작업장 부근에 비상시를 대비하여 샤워시설 및 세안시설을 갖출 것.

폐 기 방 법    - 소다회(soda ash), 소석회(slaked lime) 용액을 교반하면서 서서히 가하여 중화처리할 것.

* 중화전에 산을 다량의 물에 가하여 희석시킬 것. 희석 또는 중화시에 다량의 열이 발생하므로 주의할 것.

- 매립하지 말 것.

화   재   시     □ 소화방법 및 소화시 유의사항

대 처 방 법        - 황산 자체는 비연소성으로 타지 않으나 가열되면 부식성/독성가스를 방출하면서 분해될 수 있음.

- 물과 격렬히 반응하여 부식성/독성가스를 방출하면서 다량의 열을 발생함.

- 금속과 접촉하면 인화성인 수소가스를 발생하므로 소화시 주의할 것.

- 용기가 가열되거나 또는 물로 오염되면 폭발할 수 있음.

- 화재에 물질이 직접 관계되지 않았다면 물질 자체에 물을 사용해서는 안됨.

- 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮길 것.

- 용기내로 물이 들어가지 않도록 주의할 것.

□ 소화제 및 소화장비

- 화재의 규모가 작을 때는 건사(乾砂), 분말소화제, 이산화탄소, 내알코올성 포말을 사용할 것

- 화재의 규모가 큰 경우에는 물스프레이, 물안개, 내알코올성 포말을 사용할 것.

- 직수(直水)를 사용하지 말 것

- 탱크, 화차(rail car), 탱크트럭의 화재시는 최대한 먼 거리에서 진화하고 무인호스나 모니터 노즐을 사용할 것.

누   출   시     □ 주의사항

방 제 요 령        - 누출지역은 관계자외 출입을 통제할 것.

- 누출지역을 적어도 반경 50 ∼ 100미터 고립시킬 것.

- 저지대를 피할 것.

- 적절한 보호의를 착용하지 않고는 파손된 용기나 누출물을 만지지 말 것.

- 절대로 용기내로 물이 들어가지 않도록 할 것.

- 누출지역의 증기를 줄이기 위하여 물스프레이를 사용할 수 있으나 누출물에 직접적으로 물이 닿지 않도록 할 것.

- 누출물과 가연성물질(나무, 종이, 기름 등)이 접촉하지 않도록 할 것.

- 수로나 하수구로 유입되지 않도록 할 것.

□ 약품, 장비 및 방법

- 소량 누출시

ㅇ 토양에 누출시는 오염된 지역을 중탄산나트륨(sodium bicarbonate)이나 소다회(soda ash)/소석회(slaked lime)로 덮을 것. 중화제를 이용할 수 없으면 누출물을 건토((乾土), 건사(乾砂) 또는 비가연성물질로 덮어 흡수시킬 것. 누출물의 확산방지 및 우천시 빗물이 닿지 않도록 플라스틱 시트를 사용할 수 있음.

ㅇ 수질에 누출시는 과잉사용을 방지하기 위하여 누출지역에 한하여 중탄산나트륨(sodium bicarbonate)을 사용할 것. 과잉사용하면 누출지역의 큰 pH의 증가를 야기할 수 있음. 백운석회(calcined dolomite), 산화칼슘, 수산화칼슘, 탄산나트륨을 중화제로서 사용할 수 있음(대량 누출시도 동일).

ㅇ 중화된 잔류물은 추후 처분을 위하여 삽으로 용기에 담을 것.

- 대량 누출시

ㅇ 토양에 누출시는 구덩이나 연못을 만들어 한 곳에 모아 누출물의 확산을 방지할 것. 또는 흙, 모래주머니, 콘크리트(foamed concrete) 등으로 제방을 쌓아 누출물의 지표상 확산을 방지할 것. 중탄산나트륨(sodium bicarbonate)이나 소다회(soda ash)/소석회(slaked lime) 등으로 중화처리할 것.