물질안전보건자료(MSDS)

물 질 안 전 보 건 자 료 (MSDS)
1. 화학제품과 상품에 대한 정보
상품명	희황산	화학명	H2SO4	용 도	하수및 폐수처리 중화제
제 조 회 사	사업장명	남해화학(주)	공 급 회 사	사업장명	(주)두성테크
연 락 처	연 락 처	031) 415 - 1341(代)
2. 화학물질의 명칭, 성분 및 함량
화학물질의 명칭	카스번호 (CAS No.)	함 유 량 (%)
H2SO4	7664-93-9	58 ～ 65
3. 물리․화학적 특성
성 상	기체( ) 액체( ○ ) 고체( )	외 관	무색
비 중	1.57 ～ 1.62 / 25℃	점도(25℃)	21mPa.s	분해온도(℃)	340℃	증기압(㎜Hg)	3.4
수소이온지수(pH)	1.0 미만(20℃)	용 해 도	다량의 열을 방출하면서 물이나 알코올에 녹음.
4. 응급조치 요령
피 부 접 촉 시	눈 접 촉 시	흡 입 시	삼 켰 을 때
다량의 물로 씻는다	다량의 물로 씻은후 의사의 처방을 받는다	즉시 맑은 공기를 환기를 할 것	즉시 토해내고 의사의 처방을 받는다
5. 폭발 및 화재시 방재요령
인 화 점 (℃)	발 화 점 (℃)	폭 발 한 계 (wt%)	소화제의 종류
비인화성	비연소성	상한 : 없음 하한 : 없음 폭발가능여부 : 있음	소석회, 소다회, 가성소다, 건사, 분말소화제, 이산화탄소, 내알코올성 포말
산화성	있음	물과의 반응성	있음	화재시 발생 유해물질	유독가스
6. 누출, 사고시의 대책
개인적경고 : 인체에 접촉되지 않게 한다 환경적경고 : 환경오염 유발	사고후 조 치	중탄산나트륨, 소다회등으로 중화처리
7. 취급 및 저장시 주의사항
취 급 요 령 및 장 비	저 장 시 주 의 사 항
보호안경, 보호장갑, 보호의를 착용후 취급	○ 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 함. ○ 서늘하고 통풍이 잘되며 물과 격리된 장소에 밀봉하여 저장해야 함. ○ 금속분말, 쉽게 산화된 유기물, 환원제와 분리하여 저장해야 함.(화재, 폭발 위험성)

8. 유 해 성
유해성	○ 급성독성 - 경구 : 2,140mg/kg (LD50,rat) - 흡입 : 510mg/㎥/2hr (LC50,rat), 320mg/㎥/2hr (LC50,mouse), 18mg/㎥(LC50,guinea pig), 50mg/㎥/8hr (LC50,guinea pig)
인간에 미치는 유해영향	○ 노출경로는 미스트의 흡입, 액체의 섭취, 액체나 미스트의 눈, 피부접촉임. ○ 황산은 흡습성이 강하여 피부조직과 접촉하면 부식 또는 화상을 입을 수 있으며, 산도로 인하여 조직 및 점막을 손상시킴. ○ 눈에 들어가면 조직을 파괴하며 실명할 수 있음.
환경 유해성	○ 수생 및 생태독성 - Bluegill (담수, 치사) : 245ppm/24hr - prawnsl (염수, LC50) : 42.5ppm/48hr - 매우 저농도가 수계에 유입되어도 수생생물에 유해함.
노출기준	○ 노동부 산업안전보건법 -TWA 1mg/㎥ ○ ACGIH -TWA 1mg/㎥ -STEL / CEILING(C) 3mg/㎥
9. 반 응 성
반응성	- 규산(silicic acid)외의 산성염과 접촉하면 분해됨. - 묽은 황산은 대부분의 금속을 부식시키면서 인화성인 수소를 발생함. - 진한 황산은 흡습성이 강하여 공기 중 또는 유기물질 중의 물을 흡수함. 나무, 설탕 등의 유기물질은 황산과 접촉하면 탈수되어 까맣게 변함. - 가연성물질과 접촉하면 연소될 수 있음. - 다른 물질과 반응하여 황산 알킬(alkyl sulfates)과 같은 유전독성 및 발암성물질을 생성할 수 있음. - 폭발적으로 또는 위험하게 반응할 수 있는 물질 Acetic anhydride, Acetone cyanohydrin, Acetone + Nitric acid, Acetone + Potassium dichromate, Acetonitrile, Acrolein, Acrylonitrile, Acrylonitrile + Water, Alcohols + hydrogen peroxide, Allyl alcohol, Allyl chloride, 2-Aminoethanol, Ammonium hydroxide, Ammonium triperchromate, Aniline, Bromates + Metals, Bromine pentafluoride, n-Butyraldehyde, Carbides, Cesium acetylene carbide, Chlorates, Chlorates + Metals, Chlorine trifluoride, Chlorosulfonic acid, Cuprous nitride, Diisobutylene, Dimethylbenzylcarbinol + Hydrogen peroxide, Epichlorohydrin, Ethyl alcohol + Hydrogen peroxide, Ethylene cyanohydrin, Ethylene diamine, Ethylene glycol, Ethylenimine, Fulminates, Hydrochloric acid, Hydrofluoric acid, Iodine heptafluoride, Indane + Nitric acid, Iron
10. 폐기시 고려사항
○ 소다회, 소석회 용액을 교반하면서 서서히 가하여 중화처리할 것. ※ 중화전에 산을 다량의 물에 가하여 희석시킬 것. 희석 또는 중화시에 다량의 열이 발생하므로 주의할 것. ○ 매립하지 말것.
11. 운송시 주의사항
운반시 밀폐용기 및 탱크로리 등으로 이동한다.
상기자료는 한국안전공단으로부터 제공받은 물질안전보건자료를 근거로 하여 작성되었으며 유독성화합물질이 갖는 법적인 책임에 대한 개런티를 부여하는 것이 아니며, 단지 귀사의 연구 및 확인을 위한 것이다 .