물질안전보건자료(MSDS)

물 질 안 전 보 건 자 료 (MSDS)
1. 화학제품과 상품에 대한 정보
상품명	P.A.C	화학명	Poly Aluminum chloride	용 도	정수 및 폐수처리 응집제
공 급 회 사	사업장명	주 식 회 사 두 성 테 크
연 락 처	031) 415 -1341(代)
2. 화학물질의 명칭, 성분 및 함량
분 자 식	카스번호 (CAS No.)	AC 함 유 량 (%)	노 출 기 준
Al2Cl3	-	6↑	기준없음
3. 물리․화학적 특성
성 상	기체( ) 액체( ○ ) 고체( )	외 관	무색 or 담황색 액체
비 중	1.19 / 20℃ ↑	Al3+	6.2 % max	융점(℃)	해당없음	증기압(㎜Hg)	기준없음
수소이온지수(pH)	1.0 ↓ (20℃)	용 해 도	무한	기타특성	없음
Pb	불 검 출	Hg	불 검 출	Fe	0.002 ppm
4. 응급조치 요령
피 부 접 촉 시	눈 접 촉 시	흡 입 시	삼 켰 을 때
다량의 물로 씻는다	다량의 물로 씻은후 의사의 처방을 받는다	해당없음	즉시 토해내고 의사의 처방을 받는다
특 기 사 항
5. 폭발 및 화재시 방재요령
인 화 점 (℃)	발 화 점 (℃)	폭 발 한 계 (wt%)	소화제의 종류	소화방법
자료없음	자료없음	상한 : 없음 하한 : 없음 폭발가능여부 : 해당없음	해당없음	해당없음
산화성	있음	물과의 반응성	없음	인화시 발생 유해물질	자료없음
6. 누출, 사고시의 대책
개인적경고 : 인체에 접촉되지 않게 한다 환경적경고 : 환경오염 유발	사고후 조 치	가성소다,소석회,모래 등으로 수거한다
7. 취급 및 저장시 주의사항
취 급 요 령 및 장 비	저 장 시 주 의 사 항
보호안경, 보호장갑, 보호의를 착용후 취급	정부 및 지방자치단체의 규정에 의한다.

8. 폭로방지 및 개인 보호구
폭 로 방 지 조 치				개인보호구의 종류 및 착용방법
해당없음				적당한 내화학성 보호장갑을 착용할것
9. 유 해 성
사람에 대한 증례 또는 역학적 정보			자료없음
10. 안정성 및 반응성
안 정 성	안정 ( ○ ) 불안정 ( )			반 응 성		위험한 중합반응여부 : 없음
						주의사항 : 없음
	주의사항 : 없음
11. 독성학적 정보
급 성 독 성		LD50 : 기준없음 LC50 : 기준없음		아 급 성 독 성			없음
변 이 원 성		없음		만 성 독 성			없음
발 암 성		없음		기 타 독 성			없음
12. 환경에 미치는 영향
현재 유용한 자료없음
13. 폐기시 고려사항
폐기물 관리법의 규정에 따라 처리한다
14. 운송시 주의사항
운반시 밀폐용기 및 탱크로리 등으로 이동한다.
15. 관련법, 규정에 대한 정보
관련법 조항 및 주요내용	산업안전보건법 : 미규정 유해화학물질관리법 : 미규정 소방법 : 미규정			국 내 외 타법령의 규정사항	자료없음
상기자료는 한국안전공단으로부터 제공받은 물질안전보건자료를 근거로 하여 작성되었으며 유독성화합물질이 갖는 법적인 책임에 대한 개런티를 부여하는 것이 아니며, 단지 귀사의 연구 및 확인을 위한 것이다 .