물질안전보건자료(MSDS)

물 질 안 전 보 건 자 료 (MSDS)
1. 화학제품과 상품에 대한 정보
상품명	COD 제거제	화학명	SODIUM PERSULFATE	용 도	COD 제거용
제 조 회 사	사업장명	-	공 급 회 사	사업장명	(주) 두성테크
연 락 처	연 락 처	031) 415 - 1341(代)
2. 화학물질의 명칭, 성분 및 함량
화학물질의 명칭	카스번호 (CAS No.)	함 유 량 (%)	노 출 기 준
SODIUM PERSULFATE	7775-27-1	100	기준없음
3. 물리․화학적 특성
성 상	기체( ) 액체( ) 고체( 0 )	외 관	흰 결정 분말
비 중	해당없음	분자량	238.10	끓는점	해당없음	증기압(㎜Hg)	자료없음
수소이온지수(pH)	해당없음	녹는점(℉)	212	취기한계	해당없음
4. 응급조치 요령
피 부 접 촉 시	눈 접 촉 시	흡 입 시	삼 켰 을 때
다량의 물로 씻는다	다량의 물로 씻은후 의사의 처방을 받는다	신선한 공기가있는 곳으로 이동	즉시 토해내고 의사의 처방을 받는다
특 기 사 항	없음
5. 폭발 및 화재시 방재요령
인 화 점 (℃)	발 화 점 (℃)	폭 발 한 계 (wt%)	소화제의 종류	소화방법
자료없음	자료없음	상한 : 없음 하한 : 없음 폭발가능여부 : 해당없음	해당없음	해당없음
산화성	있음	물과의 반응성	없음	인화시 발생 유해물질	자료없음
6. 누출, 사고시의 대책
개인적경고 : 인체에 접촉되지 않게 한다 환경적경고 : 환경오염 유발	사고후 조 치	소석회,석회석,모래 등으로 수거한다
7. 취급 및 저장시 주의사항
취 급 요 령 및 장 비	저 장 시 주 의 사 항
보호안경, 보호장갑, 보호의를 착용후 취급	정부 및 지방자치단체의 규정에 의한다.

8. 폭로방지 및 개인 보호구
폭 로 방 지 조 치				개인보호구의 종류 및 착용방법
해당없음				적당한 내화학성 보호장갑을 착용할것
9. 유 해 성
사람에 대한 증례 또는 역학적 정보			자료없음
10. 안정성 및 반응성
안 정 성	안정 ( ○ ) 불안정 ( )			반 응 성		위험한 중합반응여부 : 없음
						주의사항 : 없음
	주의사항 : 없음
11. 독성학적 정보
급 성 독 성		LD50 : 226mg/kg 복강내-마우스 LDLO:178mg/kg 정맥내 - 토끼		아 급 성 독 성			없음
변 이 원 성		없음		만 성 독 성			없음
발 암 성		없음		기 타 독 성			없음
12. 환경에 미치는 영향
현재 유용한 자료없음
13. 폐기시 고려사항
중앙정부 및 지방자치단체 규정을 폐기시 준수 할 것. 처리는 40CFR252유해폐기물 발생자에 적용될 수 있는 기준에 따라 실시되어야 함. EPA유해물 폐기물 번호 (D001) CERCLA 제103조에 보고될 수 있는 양 100파운드
14. 운송시 주의사항
해당없음
15. 관련법, 규정에 대한 정보
관련법 조항 및 주요내용	산업안전보건법 : 미규정 유해화학물질관리법 : 미규정 소방법 : 1종, 염소산류			국 내 외 타법령의 규정사항	TSCA규정 : 규정 SARA 유해성범주 : 제311/312조
상기자료는 한국안전공단으로부터 제공받은 물질안전보건자료를 근거로 하여 작성되었으며 유독성화합물질이 갖는 법적인 책임에 대한 개런티를 부여하는 것이 아니며, 단지 귀사의 연구 및 확인을 위한 것이다 .